# Осенне-зимний пожароопасный период

С приходом заморозков и холодной ветреной погоды наступает осенне-зимний пожароопасный период. Чаще всего причинами пожаров в этот период являются грубые нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная человеческая беспечность.

Требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара, тем самым сберечь свое здоровье, имущество, а самое главное - жизнь.

**При эксплуатации электрических приборов запрещается:**

* использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющих неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* устанавливать самодельные вставки (перемычки) при перегорании плавкой вставки предохранителей, что зачастую приводит к перегреву всей электропроводки, и впоследствии к короткому замыканию и возникновению пожара;
* окрашивать красящими веществами или заклеивать открытую электропроводку обоями;
* пользоваться поврежденными и неисправными выключателями, розетками, патронами;
* закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;
* использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
* недопустимо включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок и перегрева электропроводки.

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии.

**При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:**

* перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из негорючего материала размером 50х70 см, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
* запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
* зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
* дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
* очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона;
* перед началом отопительного сезона все элементы печи должны быть побелены, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

**Осторожно с газом!**

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.

Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.

Угарный газ невидим и не имеет запаха. Его никак невозможно почувствовать. Во избежание отравлений необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после включения газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение, особенно перед сном. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов желательно располагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальных этажах, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор).

Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен! Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов.

При появлении в помещении признаков утечки газа необходимо незамедлительно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 (вне загазованного помещения)! Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

**При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам:**

**112- Единая служба спасения.
01 -стационарный телефон
101 – сотовый телефон**